Załącznik Nr 9 do SIWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Nowego wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu wielofunkcyjnego – komunalnego, spełniającego poniższe wymagania:

**I. Opis pojazdu:**

**Dane pojazdu:**

- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 01.01.2018 r.

- kabina zamykana, przeszklona dwudrzwiowa,

- pełne oświetlenie drogowe,

- klimatyzacja oraz ogrzewanie,

- długość pojazdu do 2500 mm,

- szerokość pojazdu do 1100 mm,

- konstrukcja przegubowa,

- silnik 4 cylindrowy,

- moc minimalna 25 kW,

- paliwo ON,

- układ napędowy hydrostatyczny 4x4,

- DMC do 2000 kg,

- prędkość co najmniej 20 km/h,

- hak holowniczy oraz gniazdo elektryczne wraz ze złączem hydraulicznym do przyczepy.

**Opis zabudowy:**

- myjka wysokociśnieniowa z pompą o ciśnieniu min. 100 bar,

- pistolet z wężem i lancą,

- pojemność zbiornika na wodę min. 100 l,

- pojemność zbiornika na nieczystości min. 400 l,

- wysokość wyładunku min. 1300 mm,

- szybka wymiana osprzętu bez użycia narzędzi (osprzęt zespolony na wspólnej listwie, łączony w systemie szybkozłączek).

**Podstawowe parametry zamiatarki:**

- szerokość zamiatania min. 2000 mm,

- 4 szczotki,

- ssawka wyposażona we wspomagającą szczotkę walcową, stanowiącą wymienny element,

- wydajność zamiatarki min 6000 m2/ h,

- praca szczotek regulowana,

- zraszacze na każdej ze szczotek,

- elastyczna rura ssąca o długości nie mniejszej niż 4 metry z funkcją odkurzającą,

- certyfikat EUnited PM-10.

**Dodatkowe informacje:**

* możliwość dopięcia dodatkowego osprzętu bez konieczności przeróbek pojazdu bazowego: nożyc do żywopłotu, systemu do zwalczania chwastów, głowicy szorującej, kosiarki mulczującej oraz kosiarki bijakowej,
* gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące,
* serwis w odległości maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego liczony po trasie przejazdu.

- przyczepka z hydraulicznym wywrotem,

- szczotka walcowa szerokość minimum 1200mm.